#### Plastové okno a balkónové dveře

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Žadatel:** | ***Okno s.r.o., Plastařská 1, 110 00 Praha*** | |
| **Výrobce:** | ***Okno s.r.o.***  ***Místo výroby: Plastová 2, 610 00 Brno*** | |
| **Název výrobku:** | ***Plastové okno a balkónové dveře, typ VEKA ALPHALINE 90*** | |
| **Rozdělení vyráběných oken podle typu otevírání** (otevíravé a sklápěcí, posuvné, otevíravé, otočné…) | | ***otevíravé, otevíravé a sklápěcí, vyklápěcí*** |
| **Konstrukce rohového spoje** (svařený na pokos…) | | ***svařený rohový spoj na pokos*** |
| **Výtokové otvory** (typ, rozměry) | | ***vyfrézované ve spodním profilu rámu, rozměr 5 x 30 mm*** |
| **Otvory vyrovnávající tlak pro odvodnění rámu** (typ, rozměry) | | ***vyfrézované v horním profilu rámu, rozměr 5 x 30 mm*** |

**Popis komponent výrobku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh komponentu** | **Přesná specifikace, typ a označení** | | **Výrobce a adresa** |
| **Profil / výztuha**  rám | profil č. ***101.236*** | výztuha č. ***113.025*** | ***VEKA AG, Sendenhorst, Německo*** |
| křídlo (okno) | profil č. ***103.312*** | výztuha č. ***113.294*** |
| křídlo (balkón) | profil č. ***103.314*** | výztuha č. ***113.304*** |
| sraz (štulp) | profil č. ***102.245*** | výztuha č. ***113.013*** |
| sloupek | profil č. ***102.242*** | výztuha č. ***113.046*** |
| příčka | profil č. ***102.242*** | výztuha č. ***113.046*** |
| **Zasklení** (složení skla, hodnoty Ug, Rw, typ meziskelního rámečku) | varianta 1: ***izolační dvojsklo 4-16-4 mm; Ug=1,1; Rw (C;Ctr)=31 (-1;-4) dB; meziskelní rámeček typ Chromatech plus*** | | ***AGC Fenestra a.s., člen AGC Group, závod Zlín - Salaš, ČR*** |
| varianta 2: ***izolační trojsklo 4-10-4-10-4 mm; Ug=0,8; Rw (C;Ctr)=32 (-1;-5) dB; meziskelní rámeček typ TGI-Spacer*** | |
| varianta 3: | |
| **Zasklívací lišta**  + vnější zasklívací těsnění (typ nebo číselné označení) | zasklívací profil č. ***107.212 s extrudovaným těsněním pro variantu zasklení 1***  zasklívací profil č. ***107.214 s extrudovaným těsněním pro variantu zasklení 2***  vnější zasklívací těsnění č. ***112.353 vložené v drážce křídla*** | | ***VEKA AG, Sendenhorst, Německo*** |
| **Kování** (typ používaného kování) | ***celoobvodové kování TITAN AF*** | | ***SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Lüftungstechnik, Wilnsdorf, Německo*** |
| **Těsnění** (typ nebo číselné označení, způsob uchycení)  vnější | těsnění č. ***223.253 vložené v drážce rámu*** | | ***VEKA AG, Sendenhorst, Německo*** |
| vnitřní | těsnění č. ***112.254 vložené v drážce křídla*** | |
| středové | těsnění č. ***112.336 vložené v drážce křídla*** | |

V Praze dne: 18.2.2013 Vypracoval: